АСМЭО

Техническое предложение 

	
Наименование устройства 

	Технические характеристики, функциональных характеристики (потребительские свойства)

	
Контроллеры АСМЭО



	Класс точности по активной / реактивной энергии
	0,5

	Направления учета энергии
	Источник - потребитель

	Виды энергии учета 
	Однофазные/трехфазные сети переменного тока

	Номинальное напряжение, В
	До 1000

	Базовый (максимальный) ток, А
	До 1000

	Стартовый ток (чувствительность), мА
	1000

	Глубина хранения месячных энергий по тарифам, месяцев
	Неограниченно

	Глубина хранения суточных энергий по тарифам, суток
	Неограниченно

	Частота измерительной сети, Гц
	50 Гц

	Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, ВА (Вт)
	-

	Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более, ВА
	-

	Интерфейсы связи
	WiFi/GSM/LAN/RS485/RS282

	Протокол обмена
	ESS

	Интеграция в ПО
	-

	Наличие реле управления нагрузкой
	-

	Наличие измерительных элементов в фазной и нулевой цепях
	+

	Датчик вскрытия клеммной крышки
	-

	Число тарифов
	     -

	Датчик вскрытия корпуса
	+

	Датчик магнитного воздействия
	-

	Время усреднения профилей нагрузки, с
	1

	Ведение журнала событий
	+

	Глубина хранения профиля (при времени усреднения 30 мин.), сутки
	Неограниченно

	Тип дисплея
	OLED

	Просмотр информации на ЖКИ при отключённом питании
	При питании от встроенного резервного источника

	Степень защиты от попадания пыли и воды
	IP45

	Длительность хранения информации при отключении питания, не менее, лет
	Неограниченно

	Срок службы встроенного / сменного литиевого элемента питания, лет
	5

	Предел основной абсолютной погрешности хода часов, с/сутки
	-

	Диапазон рабочих температур, °С
	От -20 до +80

	Межповерочный интервал
	-

	Средний срок службы, лет
	10

	Гарантия производителя, лет
	1

	Набор функций
	Измерение напряжения, тока и температуры





