MESS/DESS/AIMS
Превосходный выбор для мониторинга и контроля электрических сетей
Представляем вашему вниманию наш микроконтроллер на базе микропроцессора AVR, разработанный специально для мониторинга и контроля различных параметров электрических сетей. Это устройство не просто датчики, это комплексное решение для обеспечения безопасности, эффективности и оптимизации работы вашей электросети.
Особенности микроконтроллера:
· Измерение напряжения: Наш микроконтроллер оснащен высокоточным аналоговым входом, позволяющим измерять напряжение в диапазоне от 0 до 320 вольт с точностью до 1 В. Это позволяет контролировать уровень напряжения в различных системах и устройствах, подключенных к ВРУ, обеспечивая точность и надежность в мониторинге напряжения.
· Измерение тока: Устройство может измерять ток в диапазоне от 0 до 75 А или более в зависимости от используемого трансформатора тока с точностью до 1 А. Это позволяет мониторить ток потребления различных устройств и систем, а также контролировать расход электроэнергии, обеспечивая точность и надежность в мониторинге тока.
· Измерение температуры: Микроконтроллер оборудован шестью датчиками температуры, работающими в диапазоне температур от -40 до +125 градусов Цельсия с точностью 0.1 градуса. Это позволяет измерять температуру в разных местах ВРУ, обеспечивая точность и надежность в мониторинге температуры.
· Измерение влажности: Устройство оборудовано интегрированным датчиком влажности, позволяющим определять влажность воздуха с точностью до 0.1% и опираясь на данные температуры рассчитать т. н. «Точку росы». Это особенно важно для мониторинга уровня влажности в технологических процессах, обеспечивая точность и надежность в мониторинге влажности.
· Датчики открытия: Микроконтроллер снабжен датчиками открытия двери ВРУ, которые позволяют отслеживать несанкционированный доступ в помещение или сигнализировать о его открытии. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности, предотвращая несанкционированный доступ.
· Датчики дыма: Для обеспечения безопасности, устройство оборудовано датчиками дыма, которые при обнаружении дыма в помещении передают сигнал тревоги. Это позволяет своевременно реагировать на потенциальные опасности, связанные с дымом.
· Датчики воды: Микроконтроллер оборудован датчиками воды, которые следят за залитием и при его возникновении сигнализируют о наличии воды. Это обеспечивает безопасность и предотвращает повреждение оборудования от воды.


Характеристики:
· Диапазон рабочего напряжения: от 5 В до 12,5 В, что позволяет устройству работать в широком диапазоне условий.
· Потребляемый ток: 300 мА ± 5 мА, что делает его энергоэффективным и не требующим значительных затрат на питание.
· Диапазон рабочих температур: от -10 °C до 70°C, что обеспечивает его способность работать в различных климатических условиях.
· Диапазон рабочей влажности: от 0% до 75% относительной влажности, что позволяет устройству работать в широком диапазоне условий влажности.
· Срок службы: > 5 лет (при рабочих условиях 25°C, с заменой датчиков влажности и газа каждые 5 лет), что гарантирует его долговечность и надежность.
Производимые измерения:
· Напряжение фаза 1, 2, 3: 0..320 В с точностью 1 В
· Ток фаза 1, 2, 3: 0 .. 75 A* с точностью 1 А
· Температура датчика 1-6, устройства: -40 ..+125 ºС с точностью 0.1 ºС
· Влажность: 0 .. 100% с точностью 0.1%
· Точка росы: -40 ..+125 ºС с точностью 0.1 ºС
· Задымленность: 0 .. 99999 ppb с точностью 1 ppb
· Открытие, газ/дым, вода: датчики наличия Функциональность:
Наш микроконтроллер разработан с учетом современных требований к мониторингу и контролю электрических сетей. Он обеспечивает высокую точность измерений благодаря использованию высококачественных датчиков и аналоговых входов. Наш микроконтроллер работает на базе микропроцессора и обеспечивает высокую производительность и стабильность работы. Все данные, полученные с датчиков, передаются на головное устройство через интерфейс UART, а в последствии на компьютер или мобильное устройство через Lan WiFi или GSM. Это обеспечивает удобство и гибкость в использовании, позволяя пользователям легко интегрировать устройство в свои системы мониторинга и контроля.
Сохранение и анализ полученных данных:
Наша система мониторинга не только обеспечивает высокую точность измерений и надежность работы, но и предоставляет удобные инструменты для сохранения и анализа полученных данных. Все данные, собранные с датчиков, сохраняются в базе данных и могут быть проанализированы впоследствии.


Анализ данных:
· Визуализация: Наш система мониторинга поддерживает визуализацию данных в реальном времени, что позволяет пользователям легко отслеживать изменения параметров и быстро реагировать на любые аномалии.
· Статистический анализ: Система мониторинга предоставляет возможность проводить статистический анализ собранных данных, что помогает выявить тенденции и прогнозировать возможные проблемы.
· Автоматизация: Мы можем настроить нашу систему мониторинга таким образом, чтобы она автоматически откликалась на определенные ситуации, например, отправлять уведомления или предпринимать корректирующие меры. 
· Интеграция с системами: Наш микроконтроллер легко интегрируется с различными системами управления и аналитики, что позволяет пользователям получать доступ к данным из различных источников и проводить комплексный анализ сторонними инструментами.
Высокая точность и надежность
Микроконтроллер обеспечивает высокую точность и надежность получаемых данных, что делает его идеальным выбором для мониторинга и контроля электрических сетей. Благодаря широкому спектру датчиков, а также возможности расширения функциональности, наше устройство позволяет контролировать и оптимизировать работу электросети, обеспечивая безопасность и эффективность.
Преимущества использования нашего микроконтроллера:
· Надежность: Наш микроконтроллер разработан для долгосрочной работы и обеспечивает стабильность и надежность в любых условиях.
· Гибкость: Устройство может быть легко интегрировано в любую систему мониторинга и контроля, благодаря поддержке различных протоколов передачи данных.
· Эффективность: С помощью нашего микроконтроллера вы можете оптимизировать работу электросети, контролируя потребление энергии и обеспечивая безопасность.
· Простота использования: Все данные, полученные с датчиков, легко доступны и могут быть использованы для анализа и принятия решений.
Заключение
Выбор нашего микроконтроллера на базе микропроцессора AVR — это выбор надежности, эффективности и простоты использования. Это устройство обеспечит вам полный контроль над работой вашей электросети, позволяя оптимизировать потребление энергии и обеспечивать безопасность.
